|  |
| --- |
| **FICHA DEL PRODUCTO** |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO: PANEL LED 60X 60 - 45 W INR** |
| **Precio del producto: Panel: $66.700 + Marco: $ 14.500**  **Total: $81.200** |
| **Resultado de imagen para PANEL LED 6X60Descripción:**     |  |  | | --- | --- | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PANEL: | | | Certificación Retilar | | | Potencia: 45w | | | Color Luz : 6500k LUZ DÍA | | | Voltaje: INPUT: 85-265V 50/60Hz | | | OUTPUT: 40-88V DC:550mA | | | Dimensiones: H60 cms \* W60cms | | | Vida útil: 50.000 horas | | | Garantía: 1 año |  |  |  | | --- | | CARACTERÍSTICAS DEL MARCO | | Dimensiones: 60,3 cms X 60,3 cms | | Material: Lamina | | Pintura: Blanca |   ¡Recuerda que la iluminación LED es una excelente alternativa para minimizar tu consumo de energía!  ¡DISPONIBILIDAD INMEDIATA!  PRECIO IVA INCLUIDO - CON SU RESPECTIVA FACTURA |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO: PANEL LED 60X 60 - 45 W SPR** |
| **Precio del producto: Panel: $66.700 + Marco: $ 24.000**  **Total: $90.700** |
| **Descripción:**  **PANEL LED 60X60 SPR.png**   |  |  | | --- | --- | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PANEL: | | | Certificación Retilar | | | Potencia: 45w | | | Color Luz : 6500k LUZ DÍA | | | Voltaje: INPUT: 85-265V 50/60Hz | | | OUTPUT: 40-88V DC:550mA | | | Dimensiones: H60 cms \* W60cms | | | Vida útil: 50.000 horas | | | Garantía: 1 año |  |      |  | | --- | | CARACTERÍSTICAS DEL MARCO | | Dimensiones: 60,3 cms X 60,3 cms | | Material: Lamina | | Pintura: Blanca |   ¡Recuerda que la iluminación LED es una excelente alternativa para minimizar tu consumo de energía!  ¡DISPONIBILIDAD INMEDIATA!  PRECIO IVA INCLUIDO - FACTURA |
| **Nombre del producto:** **PANEL LED DE 30X120 - 45W INR** |
| **Precio del producto: Panel: $66.700 + Marco: $ 14.500**  **Total: $81.200** |
| **Descripción:**  PANEL 30X120.png   |  |  | | --- | --- | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PANEL: | | | Certificación Retilar | | | Potencia: 45w | | | Color Luz : 6500k LUZ DÍA | | | Voltaje: INPUT: 85-265V 50/60Hz | | | OUTPUT: 40-88V DC:550mA | | | Dimensiones: H30 cms \* W120cms | | | Vida útil: 50.000 horas | | | Garantía: 1 año |  |  |  | | --- | | CARACTERÍSTICAS DEL MARCO | | Dimensiones: 30,3 cms X 120,3 cms | | Material: Lamina | | Pintura: Blanca |   ¡Recuerda que la iluminación LED es una excelente alternativa para minimizar tu consumo de energía!  ¡DISPONIBILIDAD INMEDIATA!  PRECIO IVA INCLUIDO – FACTURA |
| **Nombre del producto:** **PANEL LED DE 30X120 - 45W SPR** |
| **Precio del producto: Panel: $66.700 + Marco: $ 24.000**  **Total: $90.700** |
| **Descripción:**  **PANEL LED 30X120 SPR.png**   |  |  | | --- | --- | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PANEL: | | | Certificación Retilar | | | Potencia: 45w | | | Color Luz : 6500k LUZ DÍA | | | Voltaje: INPUT: 85-265V 50/60Hz | | | OUTPUT: 40-88V DC:550mA | | | Dimensiones: H30 cms \* W120cms | | | Vida útil: 50.000 horas | | | Garantía: 1 año |  |      |  | | --- | | CARACTERÍSTICAS DEL MARCO | | Dimensiones: 30,3 cms X 120,3 cms | | Material: Lamina | | Pintura: Blanca |   ¡Recuerda que la iluminación LED es una excelente alternativa para minimizar tu consumo de energía!  ¡DISPONIBILIDAD INMEDIATA!  PRECIO IVA INCLUIDO – FACTURA |
| **Nombre del producto:** **REFLECTOR LED DE 50W** |
| **Precio del producto: $36.800** |
| **Descripción:**  **REFLECTOR 50W.jpg**   |  |  | | --- | --- | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL REFLECTOR: | | | Certificación Retilar | | | Potencia: 50w | | | Color Luz : 6500k LUZ DÍA | | | IP OPTICAL SET: IP 65 | | | IP ELECTRICAL SET: IP 65 | | | IK: 05 | | | DIMENSIONES: 25,5cms x 23.5 cms x 4.9 cms | | | TENSIÓN DE CONEXIÓN: 85-265V | | | TIPO DE FUENTE LUMINOSA: LED MULTIPUNTO (100 LED´S) | | | Vida útil: 50.000 horas | | | Garantía: 1 año | |
| **Nombre del producto:** **REFLECTOR LED DE 100W** |
| **Precio del producto: $71.300** |
| **Descripción:**  **REFLECTOR 100W.png**   |  |  | | --- | --- | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL REFLECTOR: | | | Certificación Retilar | | | Potencia: 100w | | | Color Luz : 6500k LUZ DÍA | | | IP OPTICAL SET: IP 65 | | | IP ELECTRICAL SET: IP 65 | | | IK: 05 | | | DIMENSIONES: 33 cms x 28 cms x 6 cms | | | TENSIÓN DE CONEXIÓN: 85-265V | | | TIPO DE FUENTE LUMINOSA: LED MULTIPUNTO (200 LED´S) | | | Vida útil: 50.000 horas | | | Garantía: 1 año | |
| **Nombre del producto:** **REFLECTOR LED DE 150W** |
| **Precio del producto: $132.825** |
| **Descripción:**  REFLECTOR 150W.jpg   |  |  | | --- | --- | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL REFLECTOR: | | | Certificación Retilar | | | Potencia: 150w | | | Color Luz : 6500k LUZ DÍA | | | IP OPTICAL SET: IP 65 | | | IP ELECTRICAL SET: IP 65 | | | IK: 05 | | | DIMENSIONES: 35 cms x 29,7cms x 7 cms | | | TENSIÓN DE CONEXIÓN: 85-265V | | | TIPO DE FUENTE LUMINOSA: LED MULTIPUNTO (300 LED´S) | | | Vida útil: 50.000 horas | | | Garantía: 1 año | |
| **Nombre del producto:** **REFLECTOR LED DE 200W** |
| **Precio del producto: $ 165.600** |
| **Descripción:**  REFLECTOR 200W.png   |  |  | | --- | --- | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL REFLECTOR: | | | Certificación Retilar | | | Potencia: 200w | | | Color Luz : 6500k LUZ DÍA | | | IP OPTICAL SET: IP 65 | | | IP ELECTRICAL SET: IP 65 | | | IK: 05 | | | DIMENSIONES: 32,5 cms x 42 cms x 7,5 cms | | | TENSIÓN DE CONEXIÓN: 85-265V | | | TIPO DE FUENTE LUMINOSA: LED MULTIPUNTO (300 LED´S) | | | Vida útil: 50.000 horas | | | Garantía: 1 año | |
| **Nombre del producto:** **PANEL LED**  **6w** |
| **Precio del producto: $ $5.750** |
| **Descripción:**  DIAGRAMA PANEL 6  INCR.png   |  |  | | --- | --- | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PANEL: | | | Certificación Retilar | | | Potencia: 6w | | | Color Luz : 6500k LUZ DÍA | | | Voltaje: INPUT: 85-265V 50/60Hz | | | OUTPUT: 12-28V DC:280-300mA | | | Dimensiones: 12 cms \* H 1cms | | | Vida útil: 50.000 horas | | | Garantía: 1 año |  |   ¡Recuerda que la iluminación LED es una excelente alternativa para minimizar tu consumo de energía!  ¡DISPONIBILIDAD INMEDIATA!  PRECIO IVA INCLUIDO - CON SU RESPECTIVA FACTURA |
| **Nombre del producto:** **PANEL LED**  **12w INR** |
| **Precio del producto: $ 8.855** |
| **Descripción:**   |  |  | | --- | --- | | DIAGRAMA PANEL 12 INCR.pngCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PANEL: | | | Certificación Retilar | | | Potencia: 12w | | | Color Luz : 6500k LUZ DÍA | | | Voltaje: INPUT: 85-265V 50/60Hz | | | OUTPUT: 20-80V DC:280-300mA | | | Dimensiones: 17 cms \* H 1cms | | | Vida útil: 50.000 horas | | | Garantía: 1 año |  | |  |  |   ¡Recuerda que la iluminación LED es una excelente alternativa para minimizar tu consumo de energía!  ¡DISPONIBILIDAD INMEDIATA!  PRECIO IVA INCLUIDO - CON SU RESPECTIVA FACTURA |
| **Nombre del producto:** **PANEL LED**  **12w SPR** |
| **Precio del producto: $11.730** |
| **Descripción:**  DIAGRAMA PANEL 12 SP.png   |  |  | | --- | --- | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PANEL: | | | Certificación Retilar | | | Potencia: 12w | | | Color Luz : 6500k LUZ DÍA | | | Voltaje: INPUT: 85-265V 50/60Hz | | | OUTPUT: 20-80V DC:280-300mA | | | Dimensiones: 16 cms \* H 3cms | | | Vida útil: 50.000 horas | | | Garantía: 1 año |  |   ¡Recuerda que la iluminación LED es una excelente alternativa para minimizar tu consumo de energía!  ¡DISPONIBILIDAD INMEDIATA!  PRECIO IVA INCLUIDO - CON SU RESPECTIVA FACTURA |
| **Nombre del producto:** **PANEL LED**  **18w INR** |
| **Precio del producto: $ 10.120** |
| **Descripción:**  DIAGRAMA PANEL 18 INCR.png   |  |  | | --- | --- | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PANEL: | | | Certificación Retilar | | | Potencia: 18w | | | Color Luz : 6500k LUZ DÍA | | | Voltaje: INPUT: 85-265V 50/60Hz | | | OUTPUT: 20-80V DC:280-300mA | | | Dimensiones: 22,5 cms \* H 1cms | | | Vida útil: 50.000 horas | | | Garantía: 1 año |  |   ¡Recuerda que la iluminación LED es una excelente alternativa para minimizar tu consumo de energía!  ¡DISPONIBILIDAD INMEDIATA!  PRECIO IVA INCLUIDO - CON SU RESPECTIVA FACTURA |
| **Nombre del producto:** **PANEL LED**  **18w SPR** |
| **Precio del producto: $ 13.800** |
| **Descripción:**  DIAGRAMA PANEL 18 SP.png   |  |  | | --- | --- | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PANEL: | | | Certificación Retilar | | | Potencia: 18w | | | Color Luz : 6500k LUZ DÍA | | | Voltaje: INPUT: 85-265V 50/60Hz | | | OUTPUT: 20-80V DC:280-300mA | | | Dimensiones: 21cms \* H 3cms | | | Vida útil: 50.000 horas | | | Garantía: 1 año |  |   ¡Recuerda que la iluminación LED es una excelente alternativa para minimizar tu consumo de energía!  ¡DISPONIBILIDAD INMEDIATA!  PRECIO IVA INCLUIDO - CON SU RESPECTIVA FACTURA |
| **Nombre del producto:** **PANEL LED**  **24w INR** |
| **Precio del producto: $ 20.125** |
| **Descripción:**  DIAGRAMA PANEL 24  INCR.png   |  |  | | --- | --- | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PANEL: | | | Certificación Retilar | | | Potencia: 24w | | | Color Luz : 6500k LUZ DÍA | | | Voltaje: INPUT: 85-265V 50/60Hz | | | OUTPUT: 20-80V DC:280-300mA | | | Dimensiones: 29,5 cms \* H 1cms | | | Vida útil: 50.000 horas | | | Garantía: 1 año |  |   ¡Recuerda que la iluminación LED es una excelente alternativa para minimizar tu consumo de energía!  ¡DISPONIBILIDAD INMEDIATA!  PRECIO IVA INCLUIDO - CON SU RESPECTIVA FACTURA |
| **Nombre del producto:** **PANEL LED**  **24w INR** |
| **Precio del producto: $ 21.850** |
| **Descripción:**  -DIAGRAMA PANEL 24 SP.png   |  |  | | --- | --- | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PANEL: | | | Certificación Retilar | | | Potencia: 24w | | | Color Luz : 6500k LUZ DÍA | | | Voltaje: INPUT: 85-265V 50/60Hz | | | OUTPUT: 20-80V DC:280-300mA | | | Dimensiones: 28 cms \* H 3cms | | | Vida útil: 50.000 horas | | | Garantía: 1 año |  |   ¡Recuerda que la iluminación LED es una excelente alternativa para minimizar tu consumo de energía!  ¡DISPONIBILIDAD INMEDIATA!  PRECIO IVA INCLUIDO - CON SU RESPECTIVA FACTURA |

**\***  *Obligatorio*

Especificaciones Técnicas de las imágenes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño:** | Ancho 1800 - Altura sin requerimiento exacto |
| **Formato de archivo:** | Jpg |
| **Resolución:** | 72 o 150 dpi o más resolución mejor |
| **Peso máximo del archivo:** | 150 k y 200 k (mejor si está en alta resolución) |